{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["MEDIÇÃO INICIAL"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":157,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MEDIÇÃO INICIAL","index":0,"n_rows":519,"n_cols":47,"rows_kept":519,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,4,10,4],[8,5,10,5],[8,9,9,10],[8,11,9,12],[8,14,8,15],[1,2,1,42],[2,2,2,11],[2,12,2,42],[3,2,3,12],[4,2,4,3],[5,2,5,12],[5,38,5,40],[5,41,5,42],[6,2,6,42],[7,25,7,27],[7,28,7,30],[7,31,7,33],[7,2,10,2],[7,3,10,3],[7,4,7,5],[7,6,9,6],[7,7,9,7],[7,8,10,8],[7,9,7,12],[7,13,7,15],[7,16,7,18],[7,34,7,36],[9,13,10,13],[9,14,10,14],[9,15,10,15],[9,16,10,16],[9,17,10,17],[9,18,10,18],[9,19,10,19],[9,20,10,20],[9,21,10,21],[9,32,10,32],[9,33,10,33],[9,22,10,22],[9,23,10,23],[9,24,10,24],[9,25,10,25],[9,26,10,26],[9,27,10,27],[8,17,8,18],[8,20,8,21],[8,23,8,24],[8,26,8,27],[7,19,7,21],[7,22,7,24],[8,41,8,42],[8,29,8,30],[8,32,8,33],[8,35,8,36],[8,37,10,37],[8,38,8,39],[8,40,10,40],[9,34,10,34],[9,35,10,35],[9,36,10,36],[9,38,10,38],[7,37,7,42],[9,41,10,41],[9,42,10,42],[9,39,10,39],[9,28,10,28],[9,29,10,29],[9,30,10,30],[9,31,10,31],[469,24,470,24],[469,25,470,25],[469,26,470,26],[469,39,470,39],[469,22,470,22],[472,35,472,36],[469,2,469,5],[469,8,470,8],[469,9,470,9],[469,10,470,10],[469,11,470,11],[469,12,470,12],[469,13,470,13],[469,14,470,14],[469,15,470,15],[469,16,470,16],[469,17,470,17],[469,18,470,18],[469,19,470,19],[469,20,470,20],[472,32,472,33],[476,12,476,15],[469,40,470,40],[469,41,470,41],[469,42,470,42],[470,2,470,5],[471,2,472,8],[471,11,471,12],[472,9,472,10],[472,11,472,12],[472,14,472,15],[469,33,470,33],[469,34,470,34],[469,35,470,35],[469,36,470,36],[469,37,470,37],[469,38,470,38],[469,27,470,27],[469,28,470,28],[469,29,470,29],[469,30,470,30],[469,31,470,31],[469,32,470,32],[469,21,470,21],[469,23,470,23],[495,1,495,43],[472,38,472,39],[472,41,472,42],[480,2,481,12],[483,5,483,9],[484,5,484,9],[494,38,494,40],[486,5,486,8],[485,5,485,9],[487,5,487,9],[488,5,488,9],[489,5,489,9],[490,5,490,9],[491,5,491,9],[492,5,492,8],[493,5,493,9],[494,5,494,9],[474,2,474,3],[474,11,474,12],[472,17,472,18],[472,20,472,21],[472,23,472,24],[472,26,472,27],[472,29,472,30]]}
[]
[null,null,"PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS"]
[null,null,"OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITATIAIA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTRATO 003/0236/2020 =  R$ 715.460,00"]
[null,null,"FISCAL: RENATA  OLIVEIRA / CLAUDIO MENEZES / EDGARD SILVA / JIVERLEI MARQUEZINI"]
[null,null,"FISCAL SUBSTITUTO: SÉRGIO BRANDÃO"]
[null,null,"CONTRATADA: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VARIAÇÃO CONTRATUAL: ",null,null,0.13100039665300001]
[null,null,"SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO (SERV. PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS)"]
[null,null,"CÓDIGO DO SERVIÇO","DESCRIÇÃO DO SERVIÇO","QUANTIDADE",null,null,null,"QUANTIDADE FINAL","VALOR ORÇADO DO CONTRATO",null,null,null,"PERÍODO: 15/07/20 a 13/08/20",null,null,"PERÍODO:",null,null,"PERÍODO:",null,null,"PERÍODO:",null,null,"PERÍODO:",null,null,"PERÍODO:",null,null,"PERÍODO:",null,null,"PERÍODO:",null,null,{"$f":"\"ACUMULADO ATÉ \" & AS10","v":"ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO"}]
[null,null,null,null,"UNID.","PLANILHA CONTRATUAL",null,null,null,"COM DESCONTO              (APLICADO NO VALOR TOTAL)",null,"SEM DESCONTO",null,"QUANTIDADE","VALOR MEDIDO",null,"QUANTIDADE","VALOR MEDIDO",null,"QUANTIDADE","VALOR MEDIDO",null,"QUANTIDADE","VALOR MEDIDO",null,"QUANTIDADE","VALOR MEDIDO",null,"QUANTIDADE","VALOR MEDIDO",null,"QUANTIDADE","VALOR MEDIDO",null,"QUANTIDADE","VALOR MEDIDO",null,"QUANTIDADE ACUMULADA","VALOR ACUMULADO",null,"QUANTIDADE A REALIZAR","VALOR A REALIZAR"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1ª MEDIÇÃO","COM DESCONTO","SEM DESCONTO","2ª MEDIÇÃO","COM DESCONTO","SEM DESCONTO","3ª MEDIÇÃO","COM DESCONTO","SEM DESCONTO","4ª MEDIÇÃO","COM DESCONTO","SEM DESCONTO","5ª MEDIÇÃO","COM DESCONTO","SEM DESCONTO","6ª MEDIÇÃO","COM DESCONTO","SEM DESCONTO","7ª MEDIÇÃO","COM DESCONTO","SEM DESCONTO","8ª MEDIÇÃO","COM DESCONTO","SEM DESCONTO",null,"COM DESCONTO","SEM DESCONTO",null,"COM DESCONTO","SEM DESCONTO",null,"1ª MEDIÇÃO","FILTRO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PREÇO UNITÁRIO","TOTAL (R$)","PREÇO UNITÁRIO","TOTAL (R$)"]
[]
["Família",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(Q13*M13,2)","v":0},{"$f":"ROUND(Q13*O13,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND(T13*P13,2)","v":0},{"$f":"ROUND(T13*R13,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND(W13*S13,2)","v":0},{"$f":"ROUND(W13*U13,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND(Z13*V13,2)","v":0},{"$f":"ROUND(Z13*X13,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND(AC13*Y13,2)","v":0},{"$f":"ROUND(AC13*AA13,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND(AF13*AB13,2)","v":0},{"$f":"ROUND(AF13*AD13,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND(AI13*AE13,2)","v":0},{"$f":"ROUND(AI13*AG13,2)","v":0},null,{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"COM DESCONTO\",N13:AK13)","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"INDEX($N$10:$AK$469,ROW()-8,MATCH($AS$10,$N$10:$AK$10,0))","v":0},"MEDIDO"]
["Família",null,"0","ADMINISTRAÇÃO",null,null,null,null,{"$f":"F14+G14+H14","v":0},null,{"$f":"ROUND((F14*$J14),2)+ROUND((G14*$J14),2)+ROUND((H14*$J14),2)","v":0},null,{"$f":"ROUND(I14*L14,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($N14*$J14,2)","v":0},{"$f":"ROUND($N14*$L14,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Q14*$J14,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Q14*$L14,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($T14*$J14,2)","v":0},{"$f":"ROUND($T14*$L14,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($W14*$J14,2)","v":0},{"$f":"ROUND($W14*$L14,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Z14*$J14,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Z14*$L14,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AC14*$J14,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AC14*$L14,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AF14*$J14,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AF14*$L14,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AI14*$J14,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AI14*$L14,2)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"QUANTIDADE\",N14:AK14)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"COM DESCONTO\",N14:AK14)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"SEM DESCONTO\",N14:AK14)","v":0},{"$f":"I14-AL14","v":0},{"$f":"K14-AM14","v":0},{"$f":"M14-AN14","v":0},null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT15:AT19,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,100,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(I15*L15,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($N15*$J15,2)","v":0},{"$f":"ROUND($N15*$L15,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Q15*$J15,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Q15*$L15,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($T15*$J15,2)","v":0},{"$f":"ROUND($T15*$L15,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($W15*$J15,2)","v":0},{"$f":"ROUND($W15*$L15,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Z15*$J15,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Z15*$L15,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AC15*$J15,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AC15*$L15,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AF15*$J15,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AF15*$L15,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AI15*$J15,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AI15*$L15,2)","v":0},0,{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"COM DESCONTO\",N15:AK15)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"SEM DESCONTO\",N15:AK15)","v":0},{"$f":"I15-AL15","v":0},{"$f":"K15-AM15","v":0},{"$f":"M15-AN15","v":0},null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT16:AT19,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"01010.8.3.01U","ADMINISTRAÇÃO - mão de obra mensalista","MÊS",6,null,null,{"$f":"F16+G16+H16","v":6},37387.11,{"$f":"ROUND((F16*$J16),2)+ROUND((G16*$J16),2)+ROUND((H16*$J16),2)","v":224322.66},null,{"$f":"ROUND(I16*L16,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($N16*$J16,2)","v":0},{"$f":"ROUND($N16*$L16,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Q16*$J16,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Q16*$L16,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($T16*$J16,2)","v":0},{"$f":"ROUND($T16*$L16,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($W16*$J16,2)","v":0},{"$f":"ROUND($W16*$L16,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Z16*$J16,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Z16*$L16,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AC16*$J16,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AC16*$L16,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AF16*$J16,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AF16*$L16,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AI16*$J16,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AI16*$L16,2)","v":0},0,{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"COM DESCONTO\",N16:AK16)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"SEM DESCONTO\",N16:AK16)","v":0},{"$f":"I16-AL16","v":6},{"$f":"K16-AM16","v":224322.66},{"$f":"M16-AN16","v":0},null,0,{"$f":"IF(AS16<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"01010.8.3.02U","ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio assiduidade","MÊS",6,null,null,{"$f":"F17+G17+H17","v":6},16362.63,98175.78,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"COM DESCONTO\",N17:AK17)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"SEM DESCONTO\",N17:AK17)","v":0},{"$f":"I17-AL17","v":6},{"$f":"K17-AM17","v":98175.78},{"$f":"M17-AN17","v":0},null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"01010.8.3.04U","ADMINISTRAÇÃO - equipamentos de proteção individual","MÊS",6,null,null,6,2585.65,15513.9,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"COM DESCONTO\",N18:AK18)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"SEM DESCONTO\",N18:AK18)","v":0},{"$f":"I18-AL18","v":6},{"$f":"K18-AM18","v":15513.9},{"$f":"M18-AN18","v":0},null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"01010.8.3.05U","ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas","MÊS",6,null,null,6,2114.46,12686.76,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,12686.76,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,1,"SERVIÇOS INICIAIS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT21:AT26,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,10100,"SERVIÇOS TÉCNICOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT22:AT22,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"01010.8.1.02U","Projeto de \"as built\"","M2",335.2,null,null,{"$f":"F22+G22+H22","v":335.2},1.68,{"$f":"ROUND((F22*$J22),2)+ROUND((G22*$J22),2)+ROUND((H22*$J22),2)","v":563.14},null,{"$f":"ROUND(I22*L22,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($N22*$J22,2)","v":0},{"$f":"ROUND($N22*$L22,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Q22*$J22,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Q22*$L22,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($T22*$J22,2)","v":0},{"$f":"ROUND($T22*$L22,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($W22*$J22,2)","v":0},{"$f":"ROUND($W22*$L22,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Z22*$J22,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Z22*$L22,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AC22*$J22,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AC22*$L22,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AF22*$J22,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AF22*$L22,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AI22*$J22,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AI22*$L22,2)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"QUANTIDADE\",N22:AK22)","v":0},0,0,335.2,563.14,0,null,0,{"$f":"IF(AS22<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,10400,"DESPESAS DIVERSAS",null,null,null,null,{"$f":"F23+G23+H23","v":0},null,{"$f":"ROUND((F23*$J23),2)+ROUND((G23*$J23),2)+ROUND((H23*$J23),2)","v":0},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT24:AT24,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"0104211U","Despesa c/serviços profissionais (despachante) e taxas p/licenças, legalizações junto a órgãos públicos","UN",1,null,null,{"$f":"F24+G24+H24","v":1},3052.66,{"$f":"ROUND((F24*$J24),2)+ROUND((G24*$J24),2)+ROUND((H24*$J24),2)","v":3052.66},null,{"$f":"ROUND(I24*L24,2)","v":0},null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,3052.66,0,null,0,{"$f":"IF(AS24<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,10500,"ENSAIOS DE LABORATÓRIO OU CAMPO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT26,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"03310.8.15.5U","Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando coleta, moldagem e capeamento, transporte até 100km, medido por m³ de concreto colocado nas formas (01.001.0151-0 EMOP)","M3",12.36,null,null,12.36,23.28,{"$f":"ROUND((F26*$J26),2)+ROUND((G26*$J26),2)+ROUND((H26*$J26),2)","v":287.74},null,{"$f":"ROUND(I26*L26,2)","v":0},null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,12.36,287.74,0,null,0,{"$f":"IF(AS26<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,2,"INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA",null,null,null,null,0,null,{"$f":"ROUND((F27*$J27),2)+ROUND((G27*$J27),2)+ROUND((H27*$J27),2)","v":0},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT28:AT158,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,20100,"DEMOLIÇÕES E RETIRADAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT29:AT55,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"01544.8.700.1U","Desmontagem de andaime","M2",10.8,null,null,10.8,2.23,24.08,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10.8,24.08,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.102.000002.SER-U","Demolição de alvenaria sem reaproveitamento (02.102.000002.SER PINI)","M3",3.3,null,null,{"$f":"F30+G30+H30","v":3.3},55.08,181.76,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3.3,181.76,0,{"$f":"SUM(AM30:AM33)*(1-AP6)","v":0},0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.102.0000040.SER-U","Remoção de telha cerâmica","M2",309,null,null,309,11.12,3436.08,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,309,3436.08,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.102.0000041.SER-U","Remoção de calhas e condutores (05.001.0072-0 EMOP)","M",41.2,null,null,41.2,3.23,133.08000000000001,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,41.2,133.08000000000001,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.102.000006.SER","Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático","M3",10.4,null,null,10.4,632.91999999999996,6582.37,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10.4,6582.37,0,{"$f":"SUM(AM33:AM170)*(1-AP6)","v":0},0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.102.000010.SER","Demolição de estrutura de madeira para telhado","M2",155.5,null,null,155.5,24.95,3879.73,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,155.5,3879.73,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.102.0000120.SER-U","Retirada cuidadosa de placa de forro removível","M2",52.4,null,null,52.4,1.85,96.94,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,52.4,96.94,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.102.0000200.SER-U","Demolição de piso em ardósia","M2",23,null,null,23,12.85,295.55,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,23,295.55,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.102.000031.SER","Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento","M2",7.5,null,null,7.5,9.18,68.849999999999994,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,7.5,68.849999999999994,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.102.000032.SER","Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente","M2",1.7,null,null,{"$f":"F38+G38+H38","v":1.7},14.69,{"$f":"ROUND((F38*$J38),2)+ROUND((G38*$J38),2)+ROUND((H38*$J38),2)","v":24.97},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1.7,24.97,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"020103U","Retirada de caixas 4x2'', 4x4''x 15x15 cm, octogonal - embutidas e aparentes","UN",2,null,null,2,1.7,3.4,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,3.4,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"020159U","Retirada de perfilado ou canaleta incl. conex., fix. e tomadas","M",9,null,null,9,2.35,21.15,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,9,21.15,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"020622U","Retirada de cabo telefônico de qualquer tipo até 20 pares","M",70,null,null,70,0.98,68.599999999999994,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,70,68.599999999999994,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"020628U","Retirada de fio de sonorização/alarme de qualquer tipo (Paralelo, PP, RG, RGC, RGB, UTP)","M",110,null,null,110,1.37,150.69999999999999,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,110,150.69999999999999,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"020630U","Retirada de eletroduto / duto de qualquer tipo (aparente) diâmetro de até 1''","M",8,null,null,8,1.96,15.68,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,8,15.68,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"020660U","Retirada de tubulação e conexões de PVC até 75 mm","M",24,null,null,24,2.42,58.08,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,24,58.08,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"020661U","Retirada de tubulação e conexões de PVC de 85 até 150mm","M",9,null,null,9,5.36,48.24,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,9,48.24,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"020666U","Retirada de reservatório dágua em fibras de vidro/polietileno","UN",1,null,null,1,57.6,57.6,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,57.6,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"020678U","Desinstalação de antena","UN",2,null,null,2,37.18,74.36,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,74.36,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"020680U","Retirada de eletroduto/duto de qualquer tipo (embutido) diâmetro até 1\"","M",5,null,null,5,3.53,17.649999999999999,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,5,17.649999999999999,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02220.8.2.110U","Remoção de escada, plataforma e guarda corpo de madeira p/acessar abrigos provisórios","M",29.3,null,null,29.3,54.53,1597.73,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,29.3,1597.73,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02226.8.1.02U","Retirada de eletrocalha/leito de 150 a 600mm incl.aces.e fixações","M",1,null,null,1,2.75,2.75,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,2.75,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02226.8.3.02U","Retirada de caixas de passagem até 502x502mm em PVC ou em ferro, embutida/aparente","UN",1,null,null,1,3.39,3.39,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,3.39,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02227.8.1.01U","Retirada de aparelho de ar condicionado de parede","UN",2,null,null,2,16.13,32.26,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,32.26,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"04.108.0001450.SER-U","Corte de grade em perfil barra chata c/ arremate serralheria","M",5.7,null,null,5.7,5.71,32.549999999999997,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,5.7,32.549999999999997,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"30.137.000214.SER","Paralelepípedo, retirada e reassentamento sobre coxim de areia","M2",21,null,null,21,56.47,1185.8699999999999,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,21,1185.8699999999999,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"30.137.0002140.SER-U","Arrancamento e reassentamento de blocos intertravados de concreto","M2",1.2,null,null,1.2,32.729999999999997,39.28,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1.2,39.28,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,20200,"LIMPEZA DO TERRENO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT57:AT59,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"02.103.0000120.SER-U","Poda em altura de árvore c/ diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60m (98535 SINAPI)","UN",2,null,null,2,936.09,1872.18,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,1872.18,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"30.147.0000600.SER-U","Destocamento mecânico de tocos c/ diâmetro superior a 0,50m (01.006.0003-0 EMOP)","UN",2,null,null,2,134.66,269.32,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,269.32,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"30.147.0007100.SER-U","Remoção de espécies vegetais, porte muda até 2m altura","UN",6,null,null,6,7.42,44.52,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,44.52,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,20500,"INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT61:AT83,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13.102.000011.SER","Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm","M",24,null,null,24,21.13,507.12,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,24,507.12,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.102.000012.SER","Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm","M",18,null,null,18,31.72,570.96,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,18,570.96,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.102.000013.SER","Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 40 mm","M",30,null,null,30,41.78,1253.4000000000001,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,30,1253.4000000000001,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.102.000052.SER-U","Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2\"","UN",4,null,null,4,19.52,78.08,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,4,78.08,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.102.000071.SER-U","Tê 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 25 mm x 1/2\"","UN",4,null,null,4,22.57,90.28,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,4,90.28,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.102.0008001.SER-U","Tubo PVC PB Ø 40mm inclusive conexões","M",12,null,null,12,19.29,231.48,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,12,231.48,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.102.0008029.SER-U","Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões","M",6,null,null,6,41.21,247.26,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,247.26,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.102.0008039.SER-U","Tubo PVC PBV Ø 100 mm inclusive conexões","M",12,null,null,12,46.47,557.64,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,12,557.64,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.102.001056.SER-U","Joelho 90° PVC ponta e bolsa soldável Ø 40 mm","UN",3,null,null,3,15.41,46.23,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,46.23,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.102.001057.SER-U","Joelho 90° PVC ponta bolsa e virola Ø 50 mm","UN",3,null,null,3,18.28,54.84,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,54.84,0,null,0,"NÃO MEDIDO",{"$f":"SUM(AS55:AS69)","v":0}]
["Planilhado",null,"13.102.001058.SER-U","Joelho 90° PVC ponta bolsa e virola Ø 75 mm","UN",3,null,null,3,28.85,86.55,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,86.55,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.102.001801.SER-U","Tubo PVC PBV Ø 50 mm inclusive conexões","M",6,null,null,6,28.43,170.58,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,170.58,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.119.000106.SER-U","Registro de gaveta bruto Ø 20 mm - 3/4\"","UN",2,null,null,2,56.37,112.74,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,112.74,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.119.000110.SER-U","Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1\"","UN",2,null,null,2,71.41,142.82,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,142.82,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.119.000114.SER-U","Registro de gaveta bruto Ø 32 mm - 1 1/4\"","UN",2,null,null,2,100.2,200.4,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,200.4,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.119.000190.SER","Torneira de bóia Ø 32 mm - 1 1/4\"","UN",1,null,null,1,167.57,167.57,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,167.57,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15132.8.1.33U","Sistema de pressão integrado compacto, V=5,0m³/h, na pressão média 21/30 mca, POT =1,0CV - 220V-3Ø - sucção Ø1.1/4\", Recalque Ø11/4\"","UN",1,null,null,1,123,123,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,123,0,null,{"$f":"INDEX($N$10:$AK$469,ROW()-8,MATCH($AS$10,$N$10:$AK$10,0))","v":0},"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15155.8.6.11U","Caixa de gordura/sifonada PVC rígido 250x230x75mm - completa","UN",1,null,null,1,157.29,157.29,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,157.29,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15410.8.27.2U","Torneira de lavagem ou jardim D= 1/2 ou 3/4''","UN",1,null,null,1,120.11,120.11,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,120.11,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15450.8.3.2U","Reservatório dágua de polietileno cap.1000L","UN",1,null,null,1,376.26,376.26,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,376.26,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15900.8.1.10U","Fixação p/tubulação D=1/2 a 4\" tipo econômica - cj.completo","UN",10,null,null,10,16.82,168.2,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,168.2,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"220250U","Filtro c/ cartucho p/ tripla filtragem - completo","UN",1,null,null,1,253.93,253.93,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"COM DESCONTO\",N82:AK82)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"SEM DESCONTO\",N82:AK82)","v":0},{"$f":"I82-AL82","v":1},{"$f":"K82-AM82","v":253.93},{"$f":"M82-AN82","v":0},null,{"$f":"INDEX($N$10:$AK$469,ROW()-8,MATCH($AS$10,$N$10:$AK$10,0))","v":0},"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15132.8.1.33E","Sistema de pressão integrado compacto, V=5,0m³/h, na pressão média 21/30 mca, POT =1,0CV - 220V-3Ø - sucção Ø1.1/4\", Recalque Ø11/4\"","UN",1,null,null,{"$f":"F83+G83+H83","v":1},7272.37,{"$f":"ROUND((F83*$J83),2)+ROUND((G83*$J83),2)+ROUND((H83*$J83),2)","v":7272.37},null,0,null,{"$f":"ROUND($N83*$J83,2)","v":0},{"$f":"ROUND($N83*$L83,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Q83*$J83,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Q83*$L83,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($T83*$J83,2)","v":0},{"$f":"ROUND($T83*$L83,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($W83*$J83,2)","v":0},{"$f":"ROUND($W83*$L83,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Z83*$J83,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Z83*$L83,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AC83*$J83,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AC83*$L83,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AF83*$J83,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AF83*$L83,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AI83*$J83,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AI83*$L83,2)","v":0},0,0,0,1,7272.37,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,20600,"INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - TELEFONIA",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"INDEX($N$10:$AK$469,ROW()-8,MATCH($AS$10,$N$10:$AK$10,0))","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(AT85:AT95,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"15141.8.30.22U","Braçadeira tipo \"D\" chapa galv.3/4\" c/fixações","UN",2,null,null,2,5,10,null,{"$f":"ROUND(I85*L85,2)","v":0},null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,10,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15141.8.30.44U","Braçadeira tipo \"D\" chapa galv.1 1/4\" c/fixações","UN",2,null,null,2,5.99,11.98,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"QUANTIDADE\",N86:AK86)","v":0},0,0,2,11.98,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.111.001501.SER","Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4\"","M",3,null,null,3,20.29,60.87,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,60.87,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16135.8.1.21U","Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4\" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst","UN",2,null,null,2,64.290000000000006,128.58000000000001,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,128.58000000000001,0,null,{"$f":"INDEX($N$10:$AK$469,ROW()-8,MATCH($AS$10,$N$10:$AK$10,0))","v":0},"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16135.8.4.022U","Box reto em alumínio fundido 3/4\"","UN",2,null,null,2,6.08,12.16,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,12.16,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16135.8.4.044U","Box reto em alumínio fundido 1 1/4\"","UN",1,null,null,1,9.34,9.34,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,9.34,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16973.8.1.10U","Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl. conexões e kit vedação 32 mm (1 1/4'') - (06.069.0100-0 EMOP)","M",35,null,null,{"$f":"F91+G91+H91","v":35},13.89,{"$f":"ROUND((F91*$J91),2)+ROUND((G91*$J91),2)+ROUND((H91*$J91),2)","v":486.15},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,35,486.15,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"17083099U","Caixa de passagem termo-plástica, para sobrepor, com tampa, grau de proteção: IP55, uso externo, tamanho 240x190x90mm (+/- 10%), com furação para tubos até 38 mm, fornecida com embutes","UN",1,null,null,1,101.21,101.21,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,101.21,0,null,0,{"$f":"IF(AS92<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"1719322U","Cabo telefônico tipo CCE-APL p/ 2 pares (Branco e Azul/ Branco e Laranja) 0,5 mm estanhado c/ certificação ANATEL","M",70,null,null,70,4.0999999999999996,287,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,70,287,0,null,0,{"$f":"IF(AS93<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"172295U","Arame galvanizado N.16 BWG","KG",0.65,null,null,0.65,38.22,24.84,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0.65,24.84,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"19079994U","Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst .","UN",4,null,null,4,4.8,19.2,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,4,19.2,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,20700,"INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT97:AT141,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"02633.8.2.04U","Tampa de F.F.tipo pesada 400x400mm","UN",5,null,null,5,192.3,961.5,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,5,961.5,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"05060.8.11.0199U","Tirante de aço 1/4\" rosqueado, incl.fixações","M",22,null,null,22,4.84,106.48,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,22,106.48,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13105.8.5.11U","Grampo de aterramento em bronze (tp. braçadeira) p/ fix. cabo 16mm² a haste 3/4''","UN",1,null,null,1,54.5,54.5,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,54.5,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13105.8.8.05U","Haste de aterramento 3/4\"x2,40m","UN",1,null,null,1,112.03,112.03,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,112.03,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13106.8.1.055U","Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 10mm²","UN",20,null,null,20,10.92,218.4,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,20,218.4,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13106.8.1.066U","Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 16mm²","UN",10,null,null,10,12.32,123.2,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,123.2,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13106.8.1.077U","Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 25mm²","UN",10,null,null,10,12.91,129.1,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,129.1,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15141.8.30.22U","Braçadeira tipo \"D\" chapa galv.3/4\" c/fixações","UN",45,null,null,45,5,225,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,45,225,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.111.001501.SER","Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4\"","M",35,null,null,35,20.29,710.15,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,35,710.15,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.111.001504.SER","Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 50 mm 1 1/2\"","M",60,null,null,60,41.08,2464.8000000000002,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,60,2464.8000000000002,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.113.001025.SER","Suporte curto para luminária em chapa de aço galvanizado para perfilado","UN",26,null,null,26,8.16,212.16,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,26,212.16,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.119.000301.SER","Cabo isolado em EPR não halogenado 2,50 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível","M",100,null,null,100,7.21,721,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,100,721,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.119.000305.SER","Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível","M",100,null,null,100,22.01,2201,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,100,2201,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.119.000306.SER","Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível","M",200,null,null,200,31.43,6286,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,200,6286,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.121.000017.SER-U","Interruptor, uma tecla bipolar paralela 10 A - 250 V","UN",3,null,null,3,61.2,183.6,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,183.6,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16110.8.1.100U","Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm²","UN",25,null,null,25,1.1000000000000001,27.5,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,25,27.5,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16110.8.1.111U","Terminal pré-isolado tipo pino - 4,0mm²","UN",15,null,null,15,1.35,20.25,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,15,20.25,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16110.8.5.10U","Emenda pré-isolada - 2,5mm²","UN",25,null,null,25,1.06,26.5,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,25,26.5,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16110.8.5.11U","Emenda pré-isolada - 4,0mm²","UN",15,null,null,15,1.46,21.9,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,15,21.9,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16120.8.11.088U","Cabo flexível isolado PVC 300/500V tipo PP 3X2,5mm²","M",26,null,null,26,7.76,201.76,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,26,201.76,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16120.8.16.90U","Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 2,5mm² - 450/750 V de acordo com a norma NBR-13428","M",300,null,null,300,5.89,1767,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,300,1767,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16120.8.16.910U","Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 4,0mm² - 0,75/1kV de acordo com a norma NBR-13428","M",350,null,null,350,7.79,2726.5,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,350,2726.5,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16120.8.16.940U","Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 10,0mm² - 0,75/1kV de acordo com a norma NBR-13428","M",230,null,null,230,12.79,2941.7,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,230,2941.7,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16120.8.7.077U","Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm²","UN",24,null,null,24,5.01,120.24,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,24,120.24,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16132.8.7.064U","Tampa metálica p/ condulete 3/4\" p/tomada","UN",10,null,null,10,5.42,54.2,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,54.2,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16132.8.7.066U","Tampa metálica p/ condulete 3/4\", c/ 2 seções","UN",3,null,null,3,5.52,16.559999999999999,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,16.559999999999999,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16135.8.1.21U","Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4\" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst","UN",35,null,null,35,64.290000000000006,2250.15,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,35,2250.15,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16142.8.8.044U","Chave guarda motor trifásico 5CV/220V c/chave magnética - fornecimento e instalação (83491-SINAPI)","UN",1,null,null,1,400.33,400.33,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,400.33,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16143.8.6.15U","Tomada 2P+T 10A-250V p/ condulete/cx. passagem (4x2'' ou 4x4''), preta/branca, conf.padrão brasileiro","UN",10,null,null,10,23.25,232.5,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,232.5,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16300.8.1.10U","Caixa de inspeção PVC p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa F.F.c/inscrição","UN",1,null,null,1,200.24,200.24,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,200.24,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16510.8.5.940U","Luminária de sobrepor 2x18W c/ lampadas LEDTUB 18W / 220V, driver incorporado na lampada, corpo/refletor em chapa de aço tratada e pintada na cor branca","UN",13,null,null,13,441.27,5736.51,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,13,5736.51,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16973.8.1.11U","Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 38mm (1 1/2\")(06.069.0105-0 EMOP)","M",50,null,null,50,15.36,768,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,50,768,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"1708422U","Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos até 6,0mm²","UN",30,null,null,30,1.05,31.5,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,30,31.5,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"1708423U","Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos 10,0mm² até 16,0mm²","UN",40,null,null,40,1.08,43.2,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,40,43.2,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"170899866U","Ligação de cabos (4x#25mm2(3F+N))+1(1x#16mm2(T)), c/fornecimento e instalação de disjuntor de 80A 10KA no QGBT, no mesmo padrão dos existentes, p/alimentação do QDLT-1.BAR , conforme diagrama","UN",1,null,null,1,307.83,307.83,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,307.83,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"17089986U","Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), forma 1, QDLT-BAR1 (220/127V), conforme diagrama e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Instalação","UN",1,null,null,1,224.81,224.81,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,{"$f":"K132-AM132","v":224.81},0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"17113499U","Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm","UN",5,null,null,5,136.07,680.35,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,5,680.35,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"1712522U","Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta","UN",20,null,null,20,0.43,8.6,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,20,8.6,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"171360U","Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho","UN",13,null,null,13,24.24,315.12,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,13,315.12,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"171361U","Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - fêmea","UN",13,null,null,13,15.66,203.58,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,13,203.58,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"17150445U","Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm²","UN",30,null,null,30,1.01,30.3,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,30,30.3,0,null,0,{"$f":"IF(AS137<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"17150446U","Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm²","UN",40,null,null,40,1.07,42.8,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,40,42.8,0,null,0,{"$f":"IF(AS138<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"17311899U","Suspensão p/tirante incl. fixações","UN",14,null,null,14,9.49,132.86000000000001,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,14,132.86000000000001,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"19079994U","Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst .","UN",100,null,null,100,4.8,480,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,100,480,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"17089986E","Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), forma 1, QDLT-BAR1 (220/127V), conforme diagrama e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Fornecimento","UN",1,null,null,1,4246.5,4246.5,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,4246.5,0,null,{"$f":"INDEX($N$10:$AK$469,ROW()-8,MATCH($AS$10,$N$10:$AK$10,0))","v":0},"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,20900,"TAPUMES E ALOJAMENTOS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT143:AT153,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"01520.8.2.101U","Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório c/ WC e almoxarifado - aluguel mensal","UNXMES",6,null,null,6,953.96,5723.76,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,5723.76,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"01520.8.2.129U","Abrigo Provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo vestiário c/ WC (2 chuveiros, 2 vasos, 2 lavat. e 1 mictório) - aluguel mensal","UNXMES",6,null,null,6,1052.6400000000001,6315.84,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,6315.84,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"01520.8.2.3U","Carga e descarga de contêiner (04.013.0015-0 EMOP)","UN",4,null,null,4,71.040000000000006,284.16000000000003,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,4,284.16000000000003,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"01520.8.2.7U","Transporte de contêiner (04.005.0300-0 EMOP)","UNXKM",60,null,null,60,27.71,1662.6,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"COM DESCONTO\",N146:AK146)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"SEM DESCONTO\",N146:AK146)","v":0},{"$f":"I146-AL146","v":60},{"$f":"K146-AM146","v":1662.6},{"$f":"M146-AN146","v":0},null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.101.0000200.SER-U","Tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira","M2",202.3,null,null,202.3,63.25,12795.48,null,0,null,{"$f":"ROUND($N147*$J147,2)","v":0},{"$f":"ROUND($N147*$L147,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Q147*$J147,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Q147*$L147,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($T147*$J147,2)","v":0},{"$f":"ROUND($T147*$L147,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($W147*$J147,2)","v":0},{"$f":"ROUND($W147*$L147,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Z147*$J147,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Z147*$L147,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AC147*$J147,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AC147*$L147,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AF147*$J147,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AF147*$L147,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AI147*$J147,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AI147*$L147,2)","v":0},0,0,0,202.3,12795.48,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.101.0000301.SER-U","Abrigo provisório de madeira para refeitório e/ou carpintaria e/ou central de armadura","M2",71.599999999999994,null,null,{"$f":"F148+G148+H148","v":71.599999999999994},411.55,{"$f":"ROUND((F148*$J148),2)+ROUND((G148*$J148),2)+ROUND((H148*$J148),2)","v":29466.98},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,71.599999999999994,29466.98,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.101.000100.SER","Passadiços de madeira para pedestres, com tábua","M2",13.6,null,null,13.6,106.1,1442.96,null,{"$f":"ROUND(I149*L149,2)","v":0},null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,13.6,1442.96,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02825.8.12.499U","Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira","M2",6,null,null,6,100.81,604.86,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"QUANTIDADE\",N150:AK150)","v":0},0,0,6,604.86,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"040795U","Guarda-corpo de madeira para acessar os abrigos provisórios, (escada/plataforma)","M",12.6,null,null,12.6,58.07,731.68,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,12.6,731.68,0,null,0,{"$f":"IF(AS151<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"040799U","Escada de madeira para acessar os abrigos provisórios","M",8.6,null,null,8.6,116.55,1002.33,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,8.6,1002.33,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"10440.8.2.1U","Plataforma de acesso aos abrigos provisórios em madeira","M2",7.7,null,null,7.7,96.04,739.51,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,7.7,739.51,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,21000,"LOCAÇÃO DA OBRA",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT155:AT158,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"02.101.0000050.SER-U","Placa de identificação de obra tipo banner em lona, incl.pintura e suportes de madeira","M2",3.2,null,null,3.2,211.09,675.49,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3.2,675.49,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.101.00130.SER-U","Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura","UN",3,null,null,{"$f":"F156+G156+H156","v":3},212.89,{"$f":"ROUND((F156*$J156),2)+ROUND((G156*$J156),2)+ROUND((H156*$J156),2)","v":638.66999999999996},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,638.66999999999996,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.104.000005.SER","Gabarito perimétrico para locação da obra","M",17,null,null,17,60.72,1032.24,null,{"$f":"ROUND(I157*L157,2)","v":0},null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,17,1032.24,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.104.000050.SER","Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras","DIA",5,null,null,{"$f":"F158+G158+H158","v":5},620.11,{"$f":"ROUND((F158*$J158),2)+ROUND((G158*$J158),2)+ROUND((H158*$J158),2)","v":3100.55},null,{"$f":"ROUND(I158*L158,2)","v":0},null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,5,3100.55,0,null,0,{"$f":"IF(AS158<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,3,"MOVIMENTO DE TERRA",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT160:AT167,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,30200,"ESCAVAÇÕES, CARGAS E TRANSPORTES",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT161:AT163,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"02.105.000010.SER","Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m","M3",46.6,null,null,46.6,7.93,369.54,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,46.6,369.54,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.105.000060.SER","Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m","M3",29,null,null,29,64.53,1871.37,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,29,1871.37,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.105.000066.SER","Escoramento contínuo de vala empregando pranchas e longarinas de peroba","M2",15.2,null,null,15.2,134.49,2044.25,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,15.2,2044.25,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,30300,"ATERRO E COMPACTAÇÃO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT165:AT167,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"02.105.000072.SER","Reaterro manual de vala","M3",29,null,null,29,7.26,210.54,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,29,210.54,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02.105.000075.SER","Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória em camadas de 20 cm","M3",41.2,null,null,41.2,12.23,503.88,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,41.2,503.88,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT167:AT172,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"030101U","Regularização manual de solo c/nivelamento e apiloamento (20014 SBC)","M3",1,null,null,1,80.84,80.84,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,80.84,0,null,0,{"$f":"IF(AS167<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,4,"SERVIÇOS GERAIS",null,null,null,null,{"$f":"F168+G168+H168","v":0},null,{"$f":"ROUND((F168*$J168),2)+ROUND((G168*$J168),2)+ROUND((H168*$J168),2)","v":0},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT169:AT191,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,40100,"CARGA E TRANSPORTE MANUAL",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT170:AT171,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"14515.8.12.1U","Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 30m de distância (05.001.0172-0 EMOP)","M3",27.8,null,null,27.8,26.62,740.04,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,27.8,740.04,0,null,0,{"$f":"IF(AS170<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"32.109.0001120.SER-U","Carga manual de entulho e outros","M3",27.8,null,null,27.8,11.62,323.04000000000002,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,27.8,323.04000000000002,0,{"$f":"SUM(AM171:AM177)*(1-AP6)","v":0},0,{"$f":"IF(AS171<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,40200,"CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT173:AT174,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"02.105.000076.SER","Carga mecanizada de terra em caminhão basculante","M3",7,null,null,7,3.37,23.59,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,7,23.59,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT174:AT198,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"31.101.10001.SER-U","Transporte e descarga de terra solta, em caminhão basculante de 17t, incl.motorista","M3XKM",755.4,null,null,755.4,0.64,483.46,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,755.4,483.46,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT175:AT199,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"32.109.0001121.SER-U","Carga e descarga mecanizada de entulho","M3",13.6,null,null,13.6,3.43,46.65,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,13.6,46.65,0,null,0,{"$f":"IF(AS175<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,40500,"INSTALAÇÃO DE GUINCHO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT177:AT177,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"31.106.10001.EQH-U","Talha-guincho manual, c/cabo, alavanca, carretel e ganchos, sendo c/capac.içamento 4000kg e de tração 5000kg, inclusive operador - CP","H PROD",176,null,null,176,23.73,4176.4799999999996,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,176,4176.4799999999996,0,null,0,{"$f":"IF(AS177<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,40600,"INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT179:AT181,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"01560.8.1.112U","Tela fachadeira-fornecimento e instalação - (97062-S)","M2",250,null,null,250,5.54,1385,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,250,1385,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT180:AT181,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"02.101.000058.SER","Bandeja salva-vidas secundária em aço, 1,40 m com extensão 0,80 m a 45°, forro com chapa compensado","M",20.6,null,null,20.6,621.67999999999995,12806.61,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,20.6,12806.61,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"17003.8.7.03U","Lona tipo leve para proteção de telhados, reutilizado 2 vezes, inclusive retirada. Fornecimento e colocação (05.058.0011-0 EMOP)","M2",155,null,null,155,1.31,203.05,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,155,203.05,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,40700,"ANDAIMES E OUTROS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT183:AT188,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"01544.8.5.100U","Locação de andaime metálico de encaixe, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime","M2/MÊS",979.2,null,null,979.2,11.22,10986.62,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,979.2,10986.62,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"01544.8.7.1U","Montagem e desmontagem de andaime","M2",326.39999999999998,null,null,326.39999999999998,4.45,1452.48,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,326.39999999999998,1452.48,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"01544.8.8.3U","Transporte de andaime tubular, cons.área de proj.vert.do andaime, excl.carga, descarga e tempo de espera do caminhão (04.020.0122-0 EMOP)","M2XKM",9792,null,null,9792,0.16,1566.72,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,9792,1566.72,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT186:AT188,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"05.103.00005100.SER-U","Escoramento metálico, com escoras telescopaveis ou torres de carga, inclusive vigamento principal e secundário, para estrutura convencional de concreto armado - Aluguel (11.050.0010-0 EMOP)","M3XMES",155.4,null,null,155.4,6.84,1062.94,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,155.4,1062.94,0,null,0,{"$f":"IF(AS186<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"05.103.00005101.SER-U","Montagem e desmontagem de escoramento metálico, compreendendo transporte do material para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga (11.055.0010-0 EMOP)","M3",77.7,null,null,77.7,11.28,876.46,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,77.7,876.46,0,null,0,{"$f":"IF(AS187<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"14515.8.10.01U","Carga e descarga manual de andaime tubular, incl.tempo de espera do caminhão, cons.área proj.vert.(04.021.0010-0 EMOP)","M2",326.39999999999998,null,null,326.39999999999998,0.8,261.12,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,326.39999999999998,261.12,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,40800,"SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT190:AT191,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"14515.8.1.33U","Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP)","UN",14,null,null,14,312.31,4372.34,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,14,4372.34,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"14515.8.1.93U","Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente (TC 09.05.0700 SCO/FGV)","T",9.8000000000000007,null,null,{"$f":"F191+G191+H191","v":9.8000000000000007},19.2,{"$f":"ROUND((F191*$J191),2)+ROUND((G191*$J191),2)+ROUND((H191*$J191),2)","v":188.16},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,9.8000000000000007,188.16,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,5,"INFRA-ESTRUTURA",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT193:AT207,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,50200,"SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT194:AT198,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"02.105.0000730.SER-U","Base de brita corrida","M3",0.7,null,null,0.7,94.48,66.14,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0.7,66.14,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02240.8.1.3U","Esgotamento água de subsolo, de infiltração ou alagamento, c/bomba elétrica 3,0HP, excl.energia elétrica","H",220,null,null,220,0.28000000000000003,61.6,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,220,61.6,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT196:AT198,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"04.110.000048.SER-U","Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira","M3",0.6,null,null,0.6,580.41999999999996,348.25,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0.6,348.25,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"05.109.100045.SER-U","Enchimento de juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano com seção transversal 3x5 cm","M",30.35,null,null,30.35,626.83000000000004,19024.29,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,30.35,19024.29,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"10.104.000055.SER","Pintura asfáltica para impermeabilização em 2 demãos","M2",29.6,null,null,29.6,44.43,1315.13,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,29.6,1315.13,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,50300,"FORMAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT200:AT200,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"04.107.000031.SER","Forma para fundação com tábuas e sarrafos, 3 reaproveitamentos","M2",35,null,null,35,80.58,2820.3,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,35,2820.3,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT201:AT206,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,50400,"ARMADURAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT202:AT203,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"04.101.000120.SER-U","Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem (04.101.000020.SER PINI)","KG",203,null,null,203,12.19,2474.5700000000002,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,203,2474.5700000000002,0,null,0,{"$f":"IF(AS202<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"04.101.000121.SER-U","Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >12,5 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem (04.101.000121.SER PINI)","KG",111,null,null,111,14.75,1637.25,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,111,1637.25,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,50500,"CONCRETO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT205:AT207,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"04.102.000145.SER-U","Concreto estrutural virado em obra, consistência p/vibração, brita 1 e 2, fck 25MPa","M3",3.8,null,null,3.8,536.29999999999995,2037.94,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3.8,2037.94,0,null,{"$f":"INDEX($N$10:$AK$469,ROW()-8,MATCH($AS$10,$N$10:$AK$10,0))","v":0},"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"04.102.000190.SER-U","Concreto virado em obra de 10MPA","M3",1,null,null,1,597.25,597.25,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,597.25,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"04.102.000200.SER-U","Concreto - aplicação e adensamento","M3",4.8,null,null,4.8,109.33,524.78,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,4.8,524.78,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT208:AT208,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,6,"SUPERESTRUTURA",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT209:AT220,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,60100,"FORMAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT210:AT210,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"04.107.000031.SER","Forma para fundação com tábuas e sarrafos, 3 reaproveitamentos","M2",89.5,null,null,89.5,80.58,7211.91,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"COM DESCONTO\",N210:AK210)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"SEM DESCONTO\",N210:AK210)","v":0},{"$f":"I210-AL210","v":89.5},{"$f":"K210-AM210","v":7211.91},{"$f":"M210-AN210","v":0},null,0,{"$f":"IF(AS210<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,60200,"ARMADURAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,{"$f":"ROUND($N211*$J211,2)","v":0},{"$f":"ROUND($N211*$L211,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Q211*$J211,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Q211*$L211,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($T211*$J211,2)","v":0},{"$f":"ROUND($T211*$L211,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($W211*$J211,2)","v":0},{"$f":"ROUND($W211*$L211,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Z211*$J211,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Z211*$L211,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AC211*$J211,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AC211*$L211,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AF211*$J211,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AF211*$L211,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AI211*$J211,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AI211*$L211,2)","v":0},0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT212:AT213,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"04.101.000120.SER-U","Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem (04.101.000020.SER PINI)","KG",482,null,null,482,12.19,5875.58,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,482,5875.58,0,null,0,{"$f":"IF(AS212<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"04.101.000121.SER-U","Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >12,5 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem (04.101.000121.SER PINI)","KG",97,null,null,97,14.75,1430.75,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,97,1430.75,0,null,0,{"$f":"IF(AS213<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,60300,"CONCRETO",null,null,null,null,0,null,0,null,{"$f":"ROUND(I214*L214,2)","v":0},null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"QUANTIDADE\",N214:AK214)","v":0},0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT215:AT216,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"04.102.000145.SER-U","Concreto estrutural virado em obra, consistência p/vibração, brita 1 e 2, fck 25MPa","M3",7.6,null,null,7.6,536.29999999999995,4075.88,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,7.6,4075.88,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT216:AT229,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"04.102.000200.SER-U","Concreto - aplicação e adensamento","M3",7.6,null,null,7.6,109.33,830.91,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,7.6,830.91,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT217,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,60500,"LAJES E PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT218:AT220,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"05.107.100005.SER-U","Pré-laje tipo painel treliçada TR08645, sobrecarga 200kg/m², exclusive escoramento e capeamento - conforme especificação","M2",3.8,null,null,3.8,121.73,462.57,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3.8,462.57,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT219:AT221,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"05.107.100006.SER-U","Pré-laje tipo painel treliçada TR08645, sobrecarga 100kg/m², carga complementar 550 kg/m², exclusive escoramento e capeamento - conforme especificação","M2",8.9,null,null,8.9,125.47,1116.68,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,8.9,1116.68,0,null,0,{"$f":"IF(AS219<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"05.107.100007.SER-U","Pré-laje tipo painel treliçada TR08645, sobrecarga 100kg/m², exclusive escoramento e capeamento - conforme especificação","M2",1.4,null,null,1.4,137.43,192.4,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1.4,192.4,0,null,0,{"$f":"IF(AS220<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,7,"PAREDES E PAINÉIS",null,null,null,null,{"$f":"F221+G221+H221","v":0},null,{"$f":"ROUND((F221*$J221),2)+ROUND((G221*$J221),2)+ROUND((H221*$J221),2)","v":0},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT222:AT228,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,70100,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO",null,null,null,null,{"$f":"F222+G222+H222","v":0},null,{"$f":"ROUND((F222*$J222),2)+ROUND((G222*$J222),2)+ROUND((H222*$J222),2)","v":0},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT223:AT226,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"06.101.000360.SER","Alvenaria com blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm, classe C (resistência = 3 MPa), parede # 19 cm, juntas com 10 mm, com argamassa industrializada","M2",51.8,null,null,51.8,172.91,8956.74,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,51.8,8956.74,0,null,0,{"$f":"IF(AS223<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"06.103.0004250.SER-U","Aperto de alvenaria c/argamassa de encunhamento c/expansor","M",28.7,null,null,28.7,8.68,249.12,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,28.7,249.12,0,null,0,{"$f":"IF(AS224<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"06.103.000465.SER","Entelamento preventivo de superfície sujeita a trinca, largura da tela adesiva 25 cm","M",5.2,null,null,5.2,4.9000000000000004,25.48,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,5.2,25.48,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT226,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"06.103.000490.SER","Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 17,5 cm","UN",107,null,null,107,10.98,1174.8599999999999,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,107,1174.8599999999999,0,null,0,{"$f":"IF(AS226<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,70400,"VERGAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT228:AT228,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"06.103.000495.SER","Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto C20 S50 armado","M3",0.1,null,null,0.1,2758.9,275.89,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0.1,275.89,0,null,0,{"$f":"IF(AS228<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,9,"ESQUADRIAS METÁLICAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT230:AT237,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,90100,"PORTAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT231:AT233,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"12.104.0006001.SER-U","Porta de abrir em barra chata 1\"x1/2\", fechamento em chapa #16 e acab. em ambas as faces em compensado padrão angelim e=4mm, conf.detalhe - colocada","M2",1.9,null,null,{"$f":"F231+G231+H231","v":1.9},853.49,{"$f":"ROUND((F231*$J231),2)+ROUND((G231*$J231),2)+ROUND((H231*$J231),2)","v":1621.63},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1.9,1621.63,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT232:AT236,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"12.104.0006002.SER-U","Porta de abrir em barra chata de ferro, conf.detalhe - colocado","M2",10.1,null,null,10.1,601.79,6078.08,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10.1,6078.08,0,null,0,{"$f":"IF(AS232<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"12.104.0006003.SER-U","Porta tipo alçapão em tampa de alumínio, cantoneira de abas iguais de 1.1/4” x 1/8”, revestida c/ chapa xadrez esp.=1,20mm, conf. projeto - colocada","M2",0.9,null,null,{"$f":"F233+G233+H233","v":0.9},2111.7800000000002,{"$f":"ROUND((F233*$J233),2)+ROUND((G233*$J233),2)+ROUND((H233*$J233),2)","v":1900.6},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0.9,1900.6,0,null,0,{"$f":"IF(AS233<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,90400,"ELEMENTOS DIVERSOS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT235:AT237,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"08710.8.1.120U","Cadeado em latão maciço 70mm, ref. CRT70 Papaiz ou equivalente","UN",2,null,null,2,255.77,511.54,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,511.54,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"12.102.0000050.SER-U","Escada de marinheiro em barras de ferro c/proteção, conforme projeto - instalada","M",3.3,null,null,3.3,700.74,2312.44,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3.3,2312.44,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"12.106.0000100.SER-U","Guarda-corpo c/ corrimão tubular em aço galvanizado Ø 1.1/2\" - conf. detalhe","M",6.5,null,null,6.5,782.14,5083.91,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6.5,5083.91,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT238:AT242,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,10,"COBERTURA",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT239:AT243,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,100100,"ESTRUTURA DE MADEIRA",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT240:AT240,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"24.101.0000900.SER-U","Pintura imunizante para madeira, duas demãos (17.025.0010-0 EMOP)","M2",154.5,null,null,{"$f":"F240+G240+H240","v":154.5},5.6,{"$f":"ROUND((F240*$J240),2)+ROUND((G240*$J240),2)+ROUND((H240*$J240),2)","v":865.2},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,154.5,865.2,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,100300,"TELHAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT242:AT243,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"09.105.0000850.SER-U","Acessórios p/acabamento frontal, lateral e cumeeira em aço galvanizado tipo colonial, conf.projeto","M",20.6,null,null,20.6,424.98,8754.59,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,20.6,8754.59,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"09.105.0003150.SER-U","Cobertura com telha termoacústica de aço galvanizado tipo colonial, ref. Isotelha ou equivalente, conf.projeto","M2",309,null,null,309,193.99,59942.91,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,309,59942.91,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT244,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,11,"TRATAMENTOS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT245:AT246,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,110100,"IMPERMEABILIZAÇÃO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT246:AT246,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"10.102.0000500.SER-U","Impermeabilização de cobertura utilizando manta asfáltica, incl.proteção mecânica E=3,0cm","M2",16.899999999999999,null,null,16.899999999999999,133.76,2260.54,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,16.899999999999999,2260.54,0,null,0,{"$f":"IF(AS246<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,12,"REVESTIMENTOS DE TETOS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT248:AT250,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,120300,"FORROS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT249:AT250,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"21.101.000020.SER-U","Recolocação de placa de forro removível","M2",52.4,null,null,52.4,1.85,96.94,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,52.4,96.94,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT250:AT251,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"21.101.0000200.SER-U","Fornecimento de placa de forro removível","M2",5.3,null,null,5.3,55.9,296.27,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,5.3,296.27,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT251,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,13,"REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT252:AT255,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,130100,"CHAPISCO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT253:AT253,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"20.101.000010.SER","Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3","M2",103,null,null,103,6.93,713.79,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,103,713.79,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT254:AT255,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,130200,"EMBOÇO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT255:AT255,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"20.102.0000140.SER-U","Emboço interno c/argamassa única pré-fabricada","M2",103,null,null,103,53.46,5506.38,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,103,5506.38,0,null,0,{"$f":"IF(AS255<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,14,"REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT257:AT260,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,140100,"CHAPISCO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT258:AT258,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"20.101.000010.SER","Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3","M2",59.1,null,null,{"$f":"F258+G258+H258","v":59.1},6.93,{"$f":"ROUND((F258*$J258),2)+ROUND((G258*$J258),2)+ROUND((H258*$J258),2)","v":409.56},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,59.1,409.56,0,null,0,{"$f":"IF(AS258<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,140200,"EMBOÇO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT260:AT260,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"20.102.0000360.SER-U","Emboço externo c/argamassa única pré-fabricada","M2",59.1,null,null,{"$f":"F260+G260+H260","v":59.1},61.05,{"$f":"ROUND((F260*$J260),2)+ROUND((G260*$J260),2)+ROUND((H260*$J260),2)","v":3608.06},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,59.1,3608.06,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,15,"PISOS INTERNOS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT262:AT271,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,150200,"REGULARIZAÇÃO DE BASES",null,null,null,null,{"$f":"F262+G262+H262","v":0},null,{"$f":"ROUND((F262*$J262),2)+ROUND((G262*$J262),2)+ROUND((H262*$J262),2)","v":0},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT263:AT263,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"22.150.000075.SER","Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3","M2",28.1,null,null,28.1,28.15,791.02,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,28.1,791.02,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,150300,"ACABAMENTOS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT265:AT265,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"22.112.0000100.SER-U","Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3","M2",20.67,null,null,20.67,47.67,985.34,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,20.67,985.34,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,150400,"DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS, CHAPINS E PEITORIS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT267:AT271,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"1504510U","Fita anti-derrapante L=5cm","M",18,null,null,18,12.15,218.7,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,18,218.7,0,null,0,{"$f":"IF(AS267<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"150489U","Degrau em cimentado","M",15.6,null,null,15.6,18.3,285.48,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,15.6,285.48,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT269,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"150490U","Espelho em cimentado","M",18,null,null,18,17.32,311.76,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,18,311.76,0,null,{"$f":"INDEX($N$10:$AK$469,ROW()-8,MATCH($AS$10,$N$10:$AK$10,0))","v":0},"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"22.136.0000950.SER-U","Soleira de granito cinza andorinha polido 25x2cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante","M",0.3,null,null,0.3,141.47999999999999,42.44,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0.3,42.44,0,null,0,{"$f":"IF(AS270<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"22.136.0001350.SER-U","Peitoril/Chapim em granito cinza andorinha E=2cm c/1 pingadeira","M2",2.7,null,null,2.7,474.01,1279.83,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2.7,1279.83,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,16,"INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GÁS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT273:AT298,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,160200,"REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT274:AT275,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13.102.000012.SER","Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm","M",12,null,null,12,31.72,380.64,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"COM DESCONTO\",N274:AK274)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"SEM DESCONTO\",N274:AK274)","v":0},{"$f":"I274-AL274","v":12},{"$f":"K274-AM274","v":380.64},{"$f":"M274-AN274","v":0},null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT275:AT278,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13.102.000013.SER","Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 40 mm","M",18,null,null,18,41.78,752.04,null,0,null,{"$f":"ROUND($N275*$J275,2)","v":0},{"$f":"ROUND($N275*$L275,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Q275*$J275,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Q275*$L275,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($T275*$J275,2)","v":0},{"$f":"ROUND($T275*$L275,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($W275*$J275,2)","v":0},{"$f":"ROUND($W275*$L275,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Z275*$J275,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Z275*$L275,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AC275*$J275,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AC275*$L275,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AF275*$J275,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AF275*$L275,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AI275*$J275,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AI275*$L275,2)","v":0},0,0,0,18,752.04,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,160300,"REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT277:AT278,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13.119.000110.SER-U","Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1\"","UN",6,null,null,6,71.41,428.46,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,428.46,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13.119.000114.SER-U","Registro de gaveta bruto Ø 32 mm - 1 1/4\"","UN",5,null,null,5,100.2,501,null,{"$f":"ROUND(I278*L278,2)","v":0},null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"QUANTIDADE\",N278:AK278)","v":0},0,0,5,501,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,160500,"REDE DE ÁGUA FRIA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT280:AT281,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13.119.000190.SER","Torneira de bóia Ø 32 mm - 1 1/4\"","UN",1,null,null,1,167.57,167.57,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,167.57,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15450.8.3.09U","Reservatório dágua de polietileno cap.1500L","UN",2,null,null,2,831.09,1662.18,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,1662.18,0,null,0,{"$f":"IF(AS281<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,160900,"REDE DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT283:AT283,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16530.8.1.199U","Luminária autônoma de emergência, padrão NBR 10898, bivolt, equipada c/led de alta intensidade, gabinete resistente a 70ºC por 2:00hs, bateria selada livre de manutenção, difusor translúcido, led de indicação de rede, chave de teste, autonomia mínima de 2:00hs e fluxo luminoso mín. de 500lm","UN",3,null,null,3,216.53,649.59,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,649.59,0,null,0,{"$f":"IF(AS283<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,161000,"REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT285:AT286,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13.102.0008029.SER-U","Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões","M",27,null,null,27,41.21,1112.67,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,27,1112.67,0,null,0,{"$f":"IF(AS285<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13.102.000809.SER-U","Tubo PVC reforçado PBV Ø 150 mm inclusive conexões","M",12,null,null,12,175.94,2111.2800000000002,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,12,2111.2800000000002,0,null,0,{"$f":"IF(AS286<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,161100,"REDE DE ESGOTO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT288:AT289,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"02621.8.1.3U","Caixa de inspeção em anéis de concreto pré-moldado, D=600mm H=925mm, exclus. tampão de ferro e escavação - Fornecimento e colocação (15.002.0200-0 EMOP)","UN",3,null,null,3,237.42,712.26,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,712.26,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"02630.8.3.10U","Tampão de ferro fundido tipo pesado D=60cm","UN",3,null,null,3,415.22,1245.6600000000001,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,1245.6600000000001,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,161200,"REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS E CONEXÕES DE PVC",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT291:AT292,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13.102.000011.SER","Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm","M",6,null,null,6,21.13,126.78,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,126.78,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15900.8.1.10U","Fixação p/tubulação D=1/2 a 4\" tipo econômica - cj.completo","UN",24,null,null,24,16.82,403.68,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,24,403.68,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,161400,"REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT294:AT298,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"02633.8.1.04U","Tampa de F.F.tipo leve 400x400mm","UN",8,null,null,8,196.49,1571.92,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,8,1571.92,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT295,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"09.101.000220.SER","Calha de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 50 cm","M",42,null,null,42,109,4578,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,42,4578,0,null,0,{"$f":"IF(AS295<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"09.101.000250.SER","Condutor de chapa de aço galvanizado nº 24 Ø 100 mm - 4\"","M",60,null,null,60,54.75,3285,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,60,3285,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT297,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"17001.8.11.07U","Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm p/tubo Ø 1\" (28mm)","M",6,null,null,6,4.18,25.08,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,25.08,0,null,0,{"$f":"IF(AS297<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"17113499U","Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm","UN",8,null,null,8,136.07,1088.56,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,8,1088.56,0,null,0,{"$f":"IF(AS298<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,17,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT300:AT369,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,170400,"FURO, RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO E ENVELOPAMENTO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT301:AT302,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"04050.8.2.1U","Enchimento de rasgo em alvenaria c/ argamassa mista traço : 1:4 c/ adição de 150kg de cimento p/ tubulação Ø 15mm (1/2'') a 25mm (1'')","M",2,null,null,2,9.82,19.64,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,19.64,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT302,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"06.103.000430.SER","Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm - 1/2\" a 25 mm - 1\"","M",2,null,null,2,6.26,12.52,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,12.52,0,null,0,{"$f":"IF(AS302<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,170700,"REDE DE BAIXA TENSÃO - ELETRODUTOS E CONEXÕES",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT304:AT306,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"15141.8.30.22U","Braçadeira tipo \"D\" chapa galv.3/4\" c/fixações","UN",20,null,null,20,5,100,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,20,100,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.111.001101.SER","Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4\"","M",15,null,null,15,26.94,404.1,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,15,404.1,0,null,0,{"$f":"IF(AS305<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16.111.001501.SER","Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4\"","M",40,null,null,40,20.29,811.6,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,40,811.6,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,171000,"REDE DE BAIXA TENSÃO - FIOS E CAB0S",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT308:AT316,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16110.8.1.100U","Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm²","UN",6,null,null,6,1.1000000000000001,6.6,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,6.6,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16110.8.1.122U","Terminal pré-isolado tipo pino - 6,0mm²","UN",6,null,null,6,1.35,8.1,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,8.1,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16110.8.5.10U","Emenda pré-isolada - 2,5mm²","UN",6,null,null,6,1.06,6.36,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,6.36,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16110.8.5.12U","Emenda pré-isolada - 6,0mm²","UN",6,null,null,6,1.46,8.76,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,8.76,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16120.8.11.088U","Cabo flexível isolado PVC 300/500V tipo PP 3X2,5mm²","M",10,null,null,10,7.76,77.599999999999994,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,77.599999999999994,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16120.8.16.90U","Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 2,5mm² - 450/750 V de acordo com a norma NBR-13428","M",200,null,null,200,5.89,1178,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,200,1178,0,null,0,{"$f":"IF(AS313<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16120.8.16.92U","Cabo c/isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 6,0mm² - 450/750V de acordo com a norma NBR-13428","M",40,null,null,40,8.5299999999999994,341.2,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,40,341.2,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT315:AT317,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"1708422U","Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos até 6,0mm²","UN",12,null,null,12,1.05,12.6,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,12,12.6,0,null,0,{"$f":"IF(AS315<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"17150445U","Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm²","UN",24,null,null,24,1.01,24.24,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,24,24.24,0,null,0,{"$f":"IF(AS316<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,171200,"TOMADAS E INTERRUPTORES",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT318:AT322,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16132.8.16.23U","Caixa de embutir em PVC 4x2\" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP)","UN",4,null,null,4,7.2,28.8,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,4,28.8,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT319:AT325,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16143.8.2.300U","Interruptor bipolar paralelo (three-way) uma seção 10A 250V p/ condulete 3/4''","UN",2,null,null,2,21.44,42.88,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,42.88,0,null,0,{"$f":"IF(AS319<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16143.8.5.211U","Espelho/placa de 3 postos 4x2 para instalação de tomadas e interruptores","UN",4,null,null,4,5,20,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,4,20,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16143.8.5.77U","Suporte de fixação p/ espelho / placa 4x2'' p/3 módulos, p/instalação de tomadas e interruptores","UN",4,null,null,4,2.76,11.04,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,4,11.04,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16143.8.7.16998U","Tomada 2P+T - 20A - 250V, na cor vermelha, conforme padrão brasileiro, instalada em caixa de alumínio fundido 152x152x82mm","UN",2,null,null,2,20.68,41.36,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,41.36,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,171300,"LUMINÁRIAS INTERNAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT324:AT324,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"171360U","Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho","UN",6,null,null,6,24.24,145.44,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,145.44,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,171400,"LUMINÁRIAS EXTERNAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT326:AT328,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13105.8.9.02U","Célula fotoelétrica 1000W - 127/220V - Fornecimento e Colocação (18.260.0070-0 EMOP)","UN",1,null,null,1,45.38,45.38,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,45.38,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT327:AT329,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16.123.100200.SER-U","Projetor retangular fechado, corpo refletor em alum.anod.IP66, lente de cristal temp.dissipador alum.ext., mov.horizontais e verticais, incl.driver e LED 60W-5000K/220V","UN",2,null,null,2,111.47,222.94,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,222.94,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16510.8.5.9434U","Luminária de sobrepor tipo arandela, corpo e grade frontal em alumínio fundido c/ pintura eletrostática branca, difusor em vidro transparente frisado p/ lâmpada de Led 13,5/13W - 220V","UN",4,null,null,4,54.8,219.2,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,4,219.2,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,171500,"PÁRA-RAIOS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT330:AT354,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13105.8.2.10U","Mastro simples FG p/pára-raio 3,00m - 2\" (50mm)","UN",1,null,null,1,209.06,209.06,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,209.06,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT331,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13105.8.2.211U","Base de ferro fundido/ alumínio p/mastro de 2\" c/4 furos de 3/8\", c/parafusos e buchas de fixação","UN",1,null,null,1,106.34,106.34,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,106.34,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13105.8.4.133U","Jamper flexível de cordoalha 25mm²x0,50m","UN",6,null,null,6,70.2,421.2,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,421.2,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT333:AT334,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13105.8.4.18U","Conector c/furo vert.p/terminal aéreo cabo 16 a 70mm²","UN",24,null,null,24,45.39,1089.3599999999999,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,24,1089.3599999999999,0,null,{"$f":"INDEX($N$10:$AK$469,ROW()-8,MATCH($AS$10,$N$10:$AK$10,0))","v":0},"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13105.8.4.244U","Conjunto estais tipo rígido tubular aço galv. 2,00m D=2\"","UN",1,null,null,1,147.41,147.41,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,147.41,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13105.8.5.130U","Conector de aterramento p/fix.cabo 35mm² a haste 3/4\"","UN",22,null,null,22,29.65,652.29999999999995,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,22,652.29999999999995,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT336:AT339,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13105.8.5.140U","Conector de aterramento p/fix.cabo 50mm² a haste 3/4\"","UN",12,null,null,12,30.03,360.36,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,12,360.36,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13105.8.5.322U","Presilha em latão p/fix.cabos 35/50mm² em alv.c/paraf./bucha nylon","UN",72,null,null,72,14.53,1046.1600000000001,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,72,1046.1600000000001,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13105.8.7.23U","Sinalizador duplo noturno de obstáculos completo, na cor vermelho, c/suporte p/fix., inclus.lâmpada de LED 13,5W-220V, soquete E-27 c/ célula fotoelétrica completa (c/base e diagrama) - 1000W-127/220V","UN",1,null,null,1,474.99,474.99,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"COM DESCONTO\",N338:AK338)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"SEM DESCONTO\",N338:AK338)","v":0},{"$f":"I338-AL338","v":1},{"$f":"K338-AM338","v":474.99},{"$f":"M338-AN338","v":0},null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13105.8.8.05U","Haste de aterramento 3/4\"x2,40m","UN",10,null,null,10,112.03,1120.3,null,0,null,{"$f":"ROUND($N339*$J339,2)","v":0},{"$f":"ROUND($N339*$L339,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Q339*$J339,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Q339*$L339,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($T339*$J339,2)","v":0},{"$f":"ROUND($T339*$L339,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($W339*$J339,2)","v":0},{"$f":"ROUND($W339*$L339,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Z339*$J339,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Z339*$L339,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AC339*$J339,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AC339*$L339,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AF339*$J339,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AF339*$L339,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AI339*$J339,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AI339*$L339,2)","v":0},0,0,0,10,1120.3,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"13106.8.1.088U","Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 35mm²","UN",18,null,null,18,14.34,258.12,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,18,258.12,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT341:AT343,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"13106.8.1.099U","Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 50mm²","UN",10,null,null,10,17.29,172.9,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,172.9,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15141.8.30.33U","Braçadeira tipo \"D\" chapa galv. Ø 1\" c/fixações","UN",30,null,null,30,5.17,155.1,null,{"$f":"ROUND(I342*L342,2)","v":0},null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"QUANTIDADE\",N342:AK342)","v":0},0,0,30,155.1,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15155.8.7.998U","Caixa de inspeção em polipropileno suspensa 123x158x87mm para conector de medição","UN",2,null,null,2,97.66,195.32,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,195.32,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15155.8.7.999U","Conector de medição 35-70mm","UN",10,null,null,10,51.66,516.6,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,516.6,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT345,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16.111.001502.SER","Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1\"","M",40,null,null,40,26.11,1044.4000000000001,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,40,1044.4000000000001,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16120.8.4.98U","Cabo de cobre nu 35mm²","M",300,null,null,300,34.700000000000003,10410,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,300,10410,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT347:AT359,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16120.8.4.99U","Cabo de cobre nu 50mm²","M",180,null,null,180,47.24,8503.2000000000007,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,180,8503.2000000000007,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16120.8.5.08U","Conector mec.parafuso fendido alumínio p/cabo 35mm² (split-bolt)","UN",20,null,null,20,26.66,533.20000000000005,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,20,533.20000000000005,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16300.8.1.10U","Caixa de inspeção PVC p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa F.F.c/inscrição","UN",10,null,null,10,200.24,2002.4,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,2002.4,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"1715011U","Pára-raio tipo franklin de 4 pontas c/rosca 3/4\", externa , de latão cromado","UN",1,null,null,1,130.31,130.31,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,130.31,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"1715100U","Braçadeira tipo guia, dupla e reforçada p/mastro diâmetro 2\"","UN",6,null,null,6,57.49,344.94,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,344.94,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"171563U","Suporte guia tipo reforçado H=200mm p/aparafusar c/2 furos (galvanizado a fogo), incl.fix.","UN",24,null,null,24,19.350000000000001,464.4,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,24,464.4,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"1715833U","Caixa de equalização de potenciais 160mmx100mm em PVC c/barramento de cobre 155mmx50mmx6mm, 4 terminais p/cabo de cobre16mm² e 1 terminal para cabo de cobre 50mm²","UN",1,null,null,1,290.35000000000002,290.35000000000002,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,290.35000000000002,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"18.103.000015.SER-U","Captor com fixação horizontal em aço galvanizado h=250mm","UN",24,null,null,24,11.5,276,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,24,276,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,171700,"SISTEMA APARENTE PARA LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT356:AT360,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"05060.8.11.0199U","Tirante de aço 1/4\" rosqueado, incl.fixações","M",42,null,null,42,4.84,203.28,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,42,203.28,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16132.8.7.066U","Tampa metálica p/ condulete 3/4\", c/ 2 seções","UN",2,null,null,2,5.52,11.04,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,11.04,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16135.8.1.21U","Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4\" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst","UN",22,null,null,22,64.290000000000006,1414.38,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,22,1414.38,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"17311899U","Suspensão p/tirante incl. fixações","UN",12,null,null,12,9.49,113.88,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,12,113.88,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"19079994U","Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst .","UN",66,null,null,66,4.8,316.8,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,66,316.8,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT361:AT364,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,171900,"TELEFONIA",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT362:AT369,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"05060.8.11.0199U","Tirante de aço 1/4\" rosqueado, incl.fixações","M",3,null,null,3,4.84,14.52,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,14.52,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"05060.8.12.01U","Fita perfurada 3/4'' (19mmx30m)","M",3,null,null,3,5.41,16.23,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,16.23,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15141.8.30.33U","Braçadeira tipo \"D\" chapa galv. Ø 1\" c/fixações","UN",6,null,null,6,5.17,31.02,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,31.02,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.111.000902.SER","Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1\"","M",1,null,null,1,33.57,33.57,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,33.57,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT366:AT369,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16.111.001102.SER","Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1\"","M",18,null,null,18,31.53,567.54,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,18,567.54,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16135.8.4.033U","Box reto em alumínio fundido Ø 1''","UN",12,null,null,12,7.78,93.36,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,12,93.36,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"171714U","Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1'' pré-galv. à quente 18MSG","UN",2,null,null,2,6.19,12.38,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,12.38,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"172295U","Arame galvanizado N.16 BWG","KG",0.5,null,null,0.5,38.22,19.11,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0.5,19.11,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,18,"INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT371:AT375,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,180200,"AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTOS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT372:AT375,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"17010.8.5.066U","Condicionador de ar de janela 21.000BTU/h-220V-fornec.e instal.","UN",1,null,null,1,23.72,23.72,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,23.72,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"17010.8.5.07U","Condicionador de ar de janela 30.000BTU/h-220V/1F/60Hz-fornec.e instal.","UN",1,null,null,1,27.67,27.67,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,27.67,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"17010.8.5.066E","Condicionador de ar de janela 21.000BTU/h-220V - Fornecimento","UN",1,null,null,{"$f":"F374+G374+H374","v":1},2515.5,{"$f":"ROUND((F374*$J374),2)+ROUND((G374*$J374),2)+ROUND((H374*$J374),2)","v":2515.5},null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,2515.5,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"17010.8.5.07E","Condicionador de ar de janela 30.000BTU/h-220V/1F/60Hz - Fornecimento","UN",1,null,null,{"$f":"F375+G375+H375","v":1},3500.87,3500.87,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,3500.87,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,19,"INSTALAÇÕES ESPECIAIS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT377:AT441,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,190200,"FURO, RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO E ENVELOPAMENTO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT378:AT381,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"03850.8.1.1U","Enchimento de rasgo em concreto c/argamassa mista traço 1:4 p/tubulação Ø 15mm (1/2\") a 25mm (1\")","M",5,null,null,5,9.82,49.1,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,5,49.1,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"04050.8.2.2U","Enchimento de rasgo em alvenaria c/argamassa mista traço 1:4 c/adição de 150kg de cimento p/tubulação Ø 32mm (1 1/4\") a 50mm (2\")","M",1,null,null,1,11.77,11.77,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,11.77,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"06.103.000430.SER","Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm - 1/2\" a 25 mm - 1\"","M",5,null,null,5,6.26,31.3,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,5,31.3,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"06.103.000435.SER","Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 32 mm - 1 ¼\" a 50 mm - 2\"","M",1,null,null,1,9.7899999999999991,9.7899999999999991,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,9.7899999999999991,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,190500,"SISTEMA DE SONORIZAÇÃO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT383:AT391,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"05060.8.12.01U","Fita perfurada 3/4'' (19mmx30m)","M",1,null,null,1,5.41,5.41,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,5.41,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT384:AT384,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"15141.8.30.33U","Braçadeira tipo \"D\" chapa galv. Ø 1\" c/fixações","UN",1,null,null,1,5.17,5.17,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,5.17,0,null,0,{"$f":"IF(AS384<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16.111.001102.SER","Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1\"","M",3,null,null,3,31.53,94.59,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,94.59,0,null,0,{"$f":"IF(AS385<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16135.8.1.21U","Condulete de alumínio multi-uso tipo ''X'' 3/4\" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst","UN",2,null,null,2,64.290000000000006,128.58000000000001,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,128.58000000000001,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16135.8.4.033U","Box reto em alumínio fundido Ø 1''","UN",1,null,null,1,7.78,7.78,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,7.78,0,null,0,{"$f":"IF(AS387<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"171714U","Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1'' pré-galv. à quente 18MSG","UN",1,null,null,1,6.19,6.19,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,6.19,0,null,0,{"$f":"IF(AS388<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"172295U","Arame galvanizado N.16 BWG","KG",0.1,null,null,0.1,38.22,3.82,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0.1,3.82,0,null,0,{"$f":"IF(AS389<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"190519U","Cabo coaxial RGC-59, 67% de malha","M",25,null,null,25,6.01,150.25,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,25,150.25,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"19079994U","Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst .","UN",4,null,null,4,4.8,19.2,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,4,19.2,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,190700,"SISTEMA DE CFTV E VIDEO-VIGILÂNCIA",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT393:AT423,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"05060.8.11.0199U","Tirante de aço 1/4\" rosqueado, incl.fixações","M",19,null,null,19,4.84,91.96,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,19,91.96,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15141.8.30.33U","Braçadeira tipo \"D\" chapa galv. Ø 1\" c/fixações","UN",14,null,null,14,5.17,72.38,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,14,72.38,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15141.8.30.44U","Braçadeira tipo \"D\" chapa galv.1 1/4\" c/fixações","UN",10,null,null,10,5.99,59.9,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,59.9,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.111.001102.SER","Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1\"","M",21,null,null,21,31.53,662.13,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,21,662.13,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.111.001103.SER","Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4\"","M",15,null,null,15,44.28,664.2,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,15,664.2,0,null,{"$f":"INDEX($N$10:$AK$469,ROW()-8,MATCH($AS$10,$N$10:$AK$10,0))","v":0},"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.111.001502.SER","Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1\"","M",3,null,null,3,26.11,78.33,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,78.33,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.115.000052.SER","Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm","UN",1,null,null,1,87.39,87.39,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,87.39,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16120.8.11.02U","Cabo flexível isolado PVC 750V tipo PP 2x1,5mm²","M",50,null,null,50,4.34,217,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,50,217,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16120.8.8.03U","Conector prensa-cabo de alumínio 3/4\", completo","UN",4,null,null,4,13.82,55.28,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,4,55.28,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16131.8.6.22U","Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 32mm (1\")","M",3,null,null,3,24.87,74.61,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"COM DESCONTO\",N402:AK402)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"SEM DESCONTO\",N402:AK402)","v":0},{"$f":"I402-AL402","v":3},{"$f":"K402-AM402","v":74.61},{"$f":"M402-AN402","v":0},null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16132.8.16.23U","Caixa de embutir em PVC 4x2\" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP)","UN",3,null,null,3,7.2,21.6,null,0,null,{"$f":"ROUND($N403*$J403,2)","v":0},{"$f":"ROUND($N403*$L403,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Q403*$J403,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Q403*$L403,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($T403*$J403,2)","v":0},{"$f":"ROUND($T403*$L403,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($W403*$J403,2)","v":0},{"$f":"ROUND($W403*$L403,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Z403*$J403,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Z403*$L403,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AC403*$J403,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AC403*$L403,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AF403*$J403,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AF403*$L403,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AI403*$J403,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AI403*$L403,2)","v":0},0,0,0,3,21.6,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16134.8.5.3U","Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm incl.aces.e fixações","M",1,null,null,1,67.87,67.87,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,67.87,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16135.8.1.22U","Condulete de alumínio multi-uso tipo \"X\" 1\"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst.","UN",5,null,null,5,74.16,370.8,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,5,370.8,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16135.8.1.23U","Condulete de alumínio multi-uso tipo \"X\" 1 1/4\"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst.","UN",3,null,null,3,77.13,231.39,null,{"$f":"ROUND(I406*L406,2)","v":0},null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"QUANTIDADE\",N406:AK406)","v":0},0,0,3,231.39,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16135.8.4.033U","Box reto em alumínio fundido Ø 1''","UN",6,null,null,6,7.78,46.68,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,46.68,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16135.8.4.044U","Box reto em alumínio fundido 1 1/4\"","UN",2,null,null,2,9.34,18.68,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,18.68,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16143.8.5.144U","Espelho/placa cega 4x2 para instalação de tomadas e interruptores","UN",3,null,null,3,4.49,13.47,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,13.47,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"1713619U","Adaptador borne de parafuso para plug P4 - macho","UN",4,null,null,4,4.43,17.72,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,4,17.72,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"171714U","Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1'' pré-galv. à quente 18MSG","UN",1,null,null,1,6.19,6.19,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,6.19,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"171737U","Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/4\" pré-galv.à quente 18MSG","UN",1,null,null,1,6.34,6.34,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,6.34,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"172295U","Arame galvanizado N.16 BWG","KG",0.7,null,null,0.7,38.22,26.75,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0.7,26.75,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"173009U","Tê horizontal 90 perf.150x50mm pré-galv.à quente 18MSG","UN",1,null,null,1,59.39,59.39,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,59.39,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"1731055U","Curva c/passagem reta de descida perf.150x50mm pré-galv.à quente 18MSG","UN",1,null,null,1,63.92,63.92,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,63.92,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"173107U","Eletrocalha perfurada 150x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações","M",6,null,null,6,87.94,527.64,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,6,527.64,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"173123U","Curva horizontal 90 perf.150x50mm pré-galv.à quente 18MSG","UN",1,null,null,1,44.09,44.09,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,44.09,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"173329U","Curva vertical externa 90 perf.150x50mm pré-galv.à quente 18MSG","UN",1,null,null,1,40.11,40.11,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,40.11,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"190519U","Cabo coaxial RGC-59, 67% de malha","M",100,null,null,100,6.01,601,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,100,601,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"190726U","Conector BNC macho p/crimpar, p/cabo RGC-59","UN",4,null,null,4,7.38,29.52,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,4,29.52,0,null,0,{"$f":"IF(AS420<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"19079001U","Câmera full HD tipo bullet, resolução 1080p (FULL HD), fornecida com fonte de alimentação e fixação em parede, conforme especificação.","UN",1,null,null,1,418.07,418.07,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,418.07,0,null,0,{"$f":"IF(AS421<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"19079995U","Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1'', c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst.","UN",10,null,null,10,7.01,70.099999999999994,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,70.099999999999994,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"19079996U","Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1 1/4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst.","UN",12,null,null,12,8.35,100.2,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,12,100.2,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,190900,"SISTEMA DE CATV",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT425:AT441,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"05060.8.11.0199U","Tirante de aço 1/4\" rosqueado, incl.fixações","M",16,null,null,16,4.84,77.44,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,16,77.44,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"15141.8.30.33U","Braçadeira tipo \"D\" chapa galv. Ø 1\" c/fixações","UN",14,null,null,14,5.17,72.38,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,14,72.38,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT427:AT428,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"15141.8.30.66U","Braçadeira tipo \"D\" chapa galv.2\" c/fixações","UN",2,null,null,2,6.31,12.62,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,2,12.62,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.111.000902.SER","Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1\"","M",3,null,null,3,33.57,100.71,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,100.71,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.111.001102.SER","Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1\"","M",18,null,null,18,31.53,567.54,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,18,567.54,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT430:AT438,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"16.111.001105.SER","Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2\"","M",3,null,null,3,53.49,160.47,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,160.47,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16.115.000052.SER","Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm","UN",3,null,null,3,87.39,262.17,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,262.17,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16135.8.4.033U","Box reto em alumínio fundido Ø 1''","UN",3,null,null,3,7.78,23.34,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,23.34,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"16136.8.4.4U","Caixa de passagem nº 4 p/ telefone, padrão TELEBRÁS 60x60x13,5cm - Fornecimento e Colocação (15.018.0150-0 EMOP)","UN",1,null,null,1,175.22,175.22,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,175.22,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"17083099U","Caixa de passagem termo-plástica, para sobrepor, com tampa, grau de proteção: IP55, uso externo, tamanho 240x190x90mm (+/- 10%), com furação para tubos até 38 mm, fornecida com embutes","UN",1,null,null,1,101.21,101.21,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,101.21,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"171714U","Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1'' pré-galv. à quente 18MSG","UN",3,null,null,3,6.19,18.57,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,3,18.57,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"172295U","Arame galvanizado N.16 BWG","KG",0.41,null,null,0.41,38.22,15.67,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0.41,15.67,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"190901U","Divisor blindado 1x2 p/CATV conf.especif.","UN",1,null,null,1,19.45,19.45,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,19.45,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"190904U","Conector tipo \"F\" p/crimpar, p/cabo RGC-6","UN",5,null,null,5,4.26,21.3,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,5,21.3,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"190929U","Cabo coaxial RGC-6, 67% de malha","M",45,null,null,45,5.68,255.6,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,45,255.6,0,null,0,{"$f":"IF(AS439<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"190932U","Antena externa HDTV 4 em 1","UN",1,null,null,1,169.21,169.21,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,169.21,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"1914144U","Amplificador de potência. CATV, faixa de frequência de 54 a 800MHZ - 127/220V AC-60HZ conf. especif.","UN",1,null,null,1,362.21,362.21,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,1,362.21,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,20,"PINTURA",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT443:AT453,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,200200,"PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT444:AT445,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"24.103.000050.SER","Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida","M2",103,null,null,103,22.79,2347.37,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,103,2347.37,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"24.103.000075.SER","Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex","M2",103,null,null,103,13.32,1371.96,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,103,1371.96,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,200300,"PINTURA EM PAREDES EXTERNAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT447:AT448,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"24.103.000050.SER","Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida","M2",246.8,null,null,246.8,22.79,5624.57,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,246.8,5624.57,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"24.103.000095.SER","Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex","M2",59.1,null,null,59.1,16.59,980.47,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,59.1,980.47,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,200900,"PINTURAS DIVERSAS",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT450:AT453,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"2009155U","Pintura c/ tinta esmalte a base d'água, duas demãos, em tubulação de ferro aparente até 2\"","M",93,null,null,93,10.4,967.2,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,93,967.2,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"2009200U","Pintura c/ tinta esmalte a base d'água, duas demãos, em tubulação aparente até 2'' (exceto ferro)","M",30,null,null,30,8.89,266.7,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,30,266.7,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"24.101.0000901.SER-U","Pintura com verniz a base d'água em compensado, com três demãos","M2",11.4,null,null,11.4,24.18,275.64999999999998,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,11.4,275.64999999999998,0,null,0,{"$f":"IF(AS452<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"24.102.0000550.SER-U","Pintura com tinta esmalte a base d'água em perfil barra chata e guarda-corpo c/corrimão de ferro, duas demãos","M2",83.3,null,null,83.3,45.02,3750.17,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,83.3,3750.17,0,null,0,{"$f":"IF(AS453<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,23,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT455:AT464,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,230100,"PAVIMENTAÇÃO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT456:AT459,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"22.112.0000100.SER-U","Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3","M2",12.5,null,null,12.5,47.67,595.88,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,12.5,595.88,0,null,0,{"$f":"IF(AS456<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"22.136.000200.SER","Ardósia em placas 30 x 30 cm, # 8 mm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte com juntas de 5 mm","M2",23,null,null,23,107.11,2463.5300000000002,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,23,2463.5300000000002,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"22.150.000075.SER","Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3","M2",35.5,null,null,35.5,28.15,999.33,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,35.5,999.33,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"30.137.000219.SER","Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia","M2",13.8,null,null,13.8,116.7,1610.46,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,13.8,1610.46,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,230200,"PAISAGISMO",null,null,null,null,0,null,0,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT461:AT464,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"30.147.000215.SER-U","Muda de arbusto bela emília com altura 0,5 a 0,7 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm - FORNECIMENTO","UN",10,null,null,10,1.54,15.4,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,15.4,0,null,{"$f":"INDEX($N$10:$AK$469,ROW()-8,MATCH($AS$10,$N$10:$AK$10,0))","v":0},{"$f":"IF(AS461<>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"30.147.000219.SER-U","Muda de arbusto hibisco com altura 0,5 a 0,7 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm - FORNECIMENTO","UN",10,null,null,10,8.5500000000000007,85.5,null,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,85.5,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"30.147.000227.SER-U","Muda de arbusto sheflera com altura 0,5 a 0,7 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm - FORNECIMENTO","UN",10,null,null,10,25.67,256.7,null,0,null,0,0,null,0,0,null,{"$f":"ROUND($T463*$J463,2)","v":0},0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,10,256.7,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Planilhado",null,"30.147.001555.SER-U","Plantio de grama em placa tipo esmeralda , incl. forn. da grama e transp., prep. terreno e mat. p/ este (09.002.0030-0-EMOP)","M2",101.8,null,null,101.8,32.44,3302.39,null,{"$f":"ROUND(I464*L464,2)","v":0},null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,101.8,3302.39,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,24,"LIMPEZA DE OBRA",null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT466:AT469,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Família",null,240100,"LIMPEZA PERMANENTE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,0,{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"COM DESCONTO\",N466:AK466)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"SEM DESCONTO\",N466:AK466)","v":0},{"$f":"I466-AL466","v":0},{"$f":"K466-AM466","v":0},{"$f":"M466-AN466","v":0},null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT467:AT467,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"01730.8.1.10U","Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos","MÊS",6,null,null,{"$f":"F467+G467+H467","v":6},2434.6799999999998,{"$f":"ROUND((F467*$J467),2)+ROUND((G467*$J467),2)+ROUND((H467*$J467),2)","v":14608.08},null,{"$f":"ROUND(I467*L467,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($N467*$J467,2)","v":0},{"$f":"ROUND($N467*$L467,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Q467*$J467,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Q467*$L467,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($T467*$J467,2)","v":0},{"$f":"ROUND($T467*$L467,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($W467*$J467,2)","v":0},{"$f":"ROUND($W467*$L467,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Z467*$J467,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Z467*$L467,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AC467*$J467,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AC467*$L467,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AF467*$J467,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AF467*$L467,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AI467*$J467,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AI467*$L467,2)","v":0},0,0,0,{"$f":"I467-AL467","v":6},14608.08,0,null,0,"NÃO MEDIDO"]
["Família",null,240200,"LIMPEZA FINAL",null,null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,null,0,0,{"$f":"SUMIF($N$9:$AK$9,\"QUANTIDADE\",N468:AK468)","v":0},0,0,0,0,0,null,0,{"$f":"IF(COUNTIF(AT469:AT469,\"MEDIDO\")>0,\"MEDIDO\",\"NÃO MEDIDO\")","v":"NÃO MEDIDO"}]
["Planilhado",null,"23.102.000020.SER-U","Limpeza geral da edificação","M2",575,null,null,575,8.06,4634.5,null,null,null,{"$f":"ROUND($N469*$J469,2)","v":0},0,null,{"$f":"ROUND($Q469*$J469,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Q469*$L469,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($T469*$J469,2)","v":0},{"$f":"ROUND($T469*$L469,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($W469*$J469,2)","v":0},{"$f":"ROUND($W469*$L469,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($Z469*$J469,2)","v":0},{"$f":"ROUND($Z469*$L469,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AC469*$J469,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AC469*$L469,2)","v":0},null,{"$f":"ROUND($AF469*$J469,2)","v":0},0,null,{"$f":"ROUND($AI469*$J469,2)","v":0},{"$f":"ROUND($AI469*$L469,2)","v":0},0,{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"COM DESCONTO\",N469:AK469)","v":0},{"$f":"SUMIF($N$10:$AK$11,\"SEM DESCONTO\",N469:AK469)","v":0},{"$f":"I469-AL469","v":575},{"$f":"K469-AM469","v":4634.5},{"$f":"M469-AN469","v":0},null,{"$f":"INDEX($N$10:$AK$469,ROW()-8,MATCH($AS$10,$N$10:$AK$10,0))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$error":"#REF!"}]
[null,null,"VALOR DE ACRÉSCIMO",null,null,null,null,null,null,"TOTAL SEM DESCONTO",{"$f":"SUM(K13:K469)","v":823314.53},"TOTAL SEM DESCONTO",{"$f":"SUM(M13:M469)","v":0},"VALOR MEDIDO SEM DESCONTO",{"$f":"SUM(O13:O469)","v":0},{"$f":"SUM(P13:P469)","v":0},"VALOR MEDIDO SEM DESCONTO",{"$f":"SUM(R13:R469)","v":0},{"$f":"SUM(S13:S469)","v":0},"VALOR MEDIDO SEM DESCONTO",{"$f":"SUM(U13:U469)","v":0},{"$f":"SUM(V13:V469)","v":0},"VALOR MEDIDO SEM DESCONTO",{"$f":"SUM(X13:X469)","v":0},{"$f":"SUM(Y13:Y469)","v":0},"VALOR MEDIDO SEM DESCONTO",{"$f":"SUM(AA13:AA469)","v":0},{"$f":"SUM(AB13:AB469)","v":0},"VALOR MEDIDO SEM DESCONTO",{"$f":"SUM(AD13:AD469)","v":0},{"$f":"SUM(AE13:AE469)","v":0},"VALOR MEDIDO SEM DESCONTO",{"$f":"SUM(AG13:AG469)","v":0},{"$f":"SUM(AH13:AH469)","v":0},"VALOR MEDIDO SEM DESCONTO",{"$f":"SUM(AJ13:AJ469)","v":0},{"$f":"SUM(AK13:AK469)","v":0},"VALOR ACUMULADO SEM DESCONTO",{"$f":"SUM(AM13:AM469)","v":0},{"$f":"SUM(AN13:AN469)","v":0},"VALOR À REALIZAR SEM DESCONTO",{"$f":"SUM(AP13:AP469)","v":823314.53},{"$f":"SUM(AQ13:AQ469)","v":0},null,null,"MEDIDO"]
[null,null,"VALOR DE REDUÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,"VALOR TOTAL DOS ITENS PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO E NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO:",null,null,null,null,null,null,"TOTAL COM DESCONTO",{"$f":"K470*(1-$AP$6)","v":715460},"-",null,"VALOR MEDIDO COM DESCONTO",{"$f":"SUM(O13:O469)*(1-$AP$6)","v":0},"-","VALOR MEDIDO COM DESCONTO",{"$f":"SUM(R13:R469)*(1-$AP$6)","v":0},"-","VALOR MEDIDO COM DESCONTO",{"$f":"SUM(U13:U469)*(1-$AP$6)","v":0},"-","VALOR MEDIDO COM DESCONTO",{"$f":"SUM(X13:X469)*(1-$AP$6)","v":0},"-","VALOR MEDIDO COM DESCONTO",{"$f":"SUM(AA13:AA469)*(1-$AP$6)","v":0},"-","VALOR MEDIDO COM DESCONTO",{"$f":"SUM(AD13:AD469)*(1-$AP$6)","v":0},"-","VALOR MEDIDO COM DESCONTO",{"$f":"SUM(AG13:AG469)*(1-$AP$6)","v":0},"-","VALOR MEDIDO COM DESCONTO",{"$f":"SUM(AJ13:AJ469)*(1-$AP$6)","v":0},"-","VALOR ACUMULADO COM DESCONTO",{"$f":"SUM(AM13:AM469)*(1-$AP$6)","v":0},"-","VALOR À REALIZAR COM DESCONTO",{"$f":"AP470*(1-$AP$6)","v":715460},"-",null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL DO CONTRATO",null,{"$f":"K472+M470","v":715460},null,"TOTAL MEDIDO",{"$f":"O472+P470","v":0},null,"TOTAL MEDIDO",{"$f":"R472+S470","v":0},null,"TOTAL MEDIDO",{"$f":"U472+V470","v":0},null,"TOTAL MEDIDO",{"$f":"X472+Y470","v":0},null,"TOTAL MEDIDO",{"$f":"AA472+AB470","v":0},null,"TOTAL MEDIDO",{"$f":"AD472+AE470","v":0},null,"TOTAL MEDIDO",{"$f":"AG472+AH470","v":0},null,"TOTAL MEDIDO",{"$f":"AJ472+AK470","v":0},null,"TOTAL ACUM.",{"$f":"AM472+AN470","v":0},null,"TOTAL À REALIZAR",{"$f":"AP472+AQ470","v":715460},null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,"LEGENDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,"ITENS PLANILHADOS COM DESCONTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,"ITENS NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,"ITENS NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,"ITENS  PLANILHADOS ADVINDOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,"FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE OS SERVIÇOS A QUE SE REFERE ESTA MEDIÇÃO E ACEITOS PELO PRESENTE ATESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ___________________.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,"_____________________________________",null,"___________________________________",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,"RENATA OLIVEIRA GOMES DA SILVA ",null,"CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null," MAT.447862 - CREA/RJ  ",null,"Gerente de Qualidade – CREA/RJ 1982103052",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,"DATA: ______/______/______.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,null,null,"A SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,null,null,"DATA: ______/______/______.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,"___________________________",null,"___________________________________",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,"EDGAR DE ARAUJO SILVA",null,"JIVERLEI MARQUEZINI JUNIOR",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,"Engenheiro Civil - CREA/RJ 2008154046",null,"Engenheiro Eletricista – CREA 2004105733",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,"A SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA",null,"A SERVIÇO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,"DATA: ______/______/______.",null,"DATA: ______/______/______.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,"TJERJ - DGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDO"]
[]
[]
[null,null,null,"VALIDAÇÃO DE DADOS"]
[null,null,null,"1ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"2ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"3ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"4ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"5ª MEDIÇÃO"]
["Planilhado",null,null,"6ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"7ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"8ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"9ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"10ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"12ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"13ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"14ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"15ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"16ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"17ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"18ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"19ª MEDIÇÃO"]
[null,null,null,"20ª MEDIÇÃO"]